机动车测速设备采购需求
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一、采购预算
采购预算：5万元
二、采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	雷视测速预警一体机（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	6
	台

	2
	柱状支架（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	6
	个

	3
	臂装支架转接件（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	6
	个

	4
	补光灯（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	6
	台

	5
	补光灯支架（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	6
	个

	6
	千兆单模模块（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	6
	个

	7
	6米监控立杆（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	6
	套

	8
	防水箱（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	6
	套

	9
	将海康的测速雷达一体机（4台）纳入到大华系统里面管理，统一发送超速信息。
	1
	套



[bookmark: _Toc30845]三、技术要求
	序号
	名称
	主要技术参数

	1
	雷视测速预警一体机（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	1、传感器类型：不低于1/1.8英寸CMOS；
2、镜头：需含镜头；
3、电子快门：1/25s～1/100000s（可手动或自动调节）；
4、图像分辨率：不低于2688×1520（不包含OSD黑边）；
5、视频分辨率：不低于4M（2688×1520）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1(704×576)/CIF(352×288）；
6、视频帧率：最大支持25fps；主码流（2688 × 1520@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）；
7、视频码率：H.264：32kbps~32767kbps；H.265：32kbps~32767kbps；MJPEG：512kbps~32767kbps；
8、视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG；
9、图片编码格式：JPEG；
10、图片合成：支持1/2/3/4张图片合成；
11、国密功能：支持国密GB 35114-A级功能；
12、目标检测：支持≥128个目标检测；
13、车牌识别：正装支持≥4车道车牌识别，满足GA 36标准，支持大型汽车号牌、小型汽车号牌、使馆汽车号牌、领馆汽车号牌、警用汽车号牌、单层武警汽车号牌、双层武警汽车号牌 、单层军用汽车号牌 、双层军用汽车号牌 、港澳入出境车号牌、教练汽车号牌、大型新能源汽车号牌、小型新能源汽车号牌、普通摩托车号牌、农用车号牌、应急救援专用号牌；
14、车辆类型识别：支持普通车型：客车、中客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车、二轮车、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车;支持特种车型：普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、洒水车、危险品车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料车、吸污车；
15、车身颜色识别：支持白色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、深橙色、紫色、棕色、银灰色；
交通事件：支持交通事件检测，支持超速、道路安全预警、行人卡口事件进行抓拍、短录像并进行报警；
16、网络接口：≥1个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；
17、GPS接口：≥1个，GPS/北斗接口；
18、存储接口：≥1个，最大支持256GB TF卡本地存储；
19、RS-485接口：≥2个，连接常亮灯,测速屏等；
20、RS-232接口：≥1个，用于串口调试；
21、I/O接口：≥1个，用于I/O报警输出；
22、供电方式：DC12V，AC24V±10%，DC36V±20%，DC48V±20%；
23、功耗：≤20W；
24、工作温度：-40℃～+65℃；
25、工作湿度：10%～90%RH（无凝结）；
26、防护等级：IP66；
27、电源：标配36VDC适配器。
28.含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试。
29.须与江西师范大学瑶湖校区现有大华安消一体化平台实现完全无缝对接。（参选文件中须提供加盖参选人公章的无缝对接承诺函，承诺函格式自拟，否则视为无效参选）

	2
	柱状支架（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	1、SECC材料；
2、支持最大承重7.0 kg；
3、支持杆装安装方式，抱箍范围Φ80~150 mm。

	3
	臂装支架转接件（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	铝合金材料

	4
	补光灯（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	1、灯型：LED灯；
2、光源：可见光（波长350nm～780nm）；
3、色温：3500K；
4、中心光照度：＜40lx（20m光照度）；
5、光斑覆盖范围：≥3车道；
6、补光距离：16m~26m；
7、频率：常亮；
8、灯珠数量：≥16颗；
9、光通量：≥1800lm；
10、远程故障显示：支持远程显示补光灯故障、正常状态；
11、亮度调节：1～20级亮度可调；
12、防眩目处理：支持，外置光栅；
13、供电方式：AC100–240V；
14、功耗：＜40W。

	5
	补光灯支架（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	三维万向节，可配套补光灯安装

	6
	千兆单模模块（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	1、单模双纤；
2、LC接口；
3、1310nm发送，1310nm接收；
4、传输距离20Km。

	7
	6米监控立杆（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	高6米，横臂4米，整体热镀锌喷塑，八角杆，主杆250*200*6厚，横臂114-3.0厚，法兰450*16厚，连接法兰300*300*14厚。

	8
	防水箱（含旧设备的拆卸、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试）
	不锈钢防水设备箱（600*400*200）箱体厚度背板要求不小于1.5mm,其余面板要求不小于1.0mm，电源空开2P 10A1个、接地铜条预留4个接地孔，其中一个满足引入线10平方线的连接、机柜进风口和出风口处的防尘过滤网、以及安装部件等

	9
	将海康的测速雷达一体机（4台）纳入到大华系统里面管理，统一发送超速信息。
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注：以上“技术要求”为实质性条款须完全响应，否则参选无效。
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