江西师范大学校内采购（集中）

2026年实验剧场LED屏视频处理器更新项目

一、供应商须知：

评标方式：最低价评标法
最高限价：24840元
开标时间：2026年9月14日15时30分

开标地点：江西师范大学招标采购中心5513开标室

采购组织单位：（招标采购中心）（章）

采购小组成员：吴昊 沈艳菲 申购单位1人

校内采购文件需全部打印装订并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在投标文件每页盖章，在开标时间前送至江西师范大学瑶湖校区先骕楼5楼513室（招标采购中心评标室），并进行投标人签到，现场开标，开标需查验投标代理人身份证，未按上述条款执行的投标人响应无效。

投标单位需准备投标文件PDF扫描件（需签字盖章后的扫描件）和word文件电子版U盘一份，中标后递交。

入校报备：入校请通过“江西师范大学访客报备系统”进行报备。联系人：杨威老师，联系电话13870857853。
二、采购需求

	编号
	类型
	品牌
	型号

规格
	参数
	数量
	单位
	单价最高

限价（元）
	总价最高限价（元）

	
	大屏拼控处理器
	/
	/
	1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。

2、输入接口包括2路 HDMI2.0,1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一,4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4096*2160@60HZ信号同时输入

3、视频输出支持32个千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载高达2080万像素，最宽支持16384,最高8192。

4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出，支持的音频编码 ：MPEG1/2 Layer I，MPEG1/2 Layer II，MPEG1/2 Layer III，AAC-LC，VORBIS，PCM 和 FLAC

5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；

6、最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；

7、最大可支持12个2K图层或4个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源；

8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；

9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20种图片切换特效，包括水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转；

10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制；设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观；

11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；

12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；

13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小等功能；

14、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；

15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；

16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。

17、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等;

18、为了确保产品的可靠、质量稳定、安全，能在突发的灾难性环境中提高对人身的保护，降低毒气、烟雾、等对生命的危害；要求信号传输六类非屏蔽网线：传输性能支持二节点5米短信道、三节点9米短信道、四节点14米短信道及六节点100米信道；成束燃烧实验（A 类）通过 IEC60332-3-22； 烟密度符合IEC61034-2 ；气体酸度符合 IEC60754-2。

（其他说明）：现场施工需包含原有视频视频处理器拆除，转运至甲方指定仓库，对现场原有线路重新整理，包含但不限于强弱电理线，对现场线路进行重新整改布局，所有线材两头用专业打标机打标，老化线路，插线板等进行更换。拆除旧机柜所有设备，重新移装到甲方提供的新机柜（旧机柜及现场操作间多余材料及设备，安全转运至甲方指定仓库），施工过程中出现损坏设备及材料，由施工方承担甲方损失。操作间现场所有凌乱线头与多余线材，乙方需根据甲方要求，强弱电线材均用线槽覆盖，并把强弱电线分开，理顺。现场网线与电源不够的情况，乙方无条件负责操作间网络电源布线（包含但不限于增加网线，电源线，电源插座插板等材料。

其他要求：
1、中标（成交 ）供应商所售出产品，在验收合格后提供 5 年质保服务，质保期内中标（成交 ）供应商免费提供硬件产品保修及软件产品维护升级服务，质保期自验收通过之日算起。

2、质保期内，中标（成交 ）供应商应在收到采购人求助信息后工作日内响应并最晚工作日内完成服务并确保采购方硬件及软件产品恢复正常。质保期内，若中标（成交 ）供应商怠于履行前述保修义务的，采购人可另请其他方代为履行，由此产生的一切费用由中标（成交 ）供应商承担，采购人可不经中标（成交 ）供应商同意，直接扣划履约保证金冲抵，履约保证金不足以冲抵该笔费用的，采购人有权向中标（成交 ）供应商追索。由于采购人责任（需中标（成交 ）供应商提供专业鉴定报告举证）及不可抗力造成的故障不在免费维修范围之内。

3、超出质保期范围后，中标（成交 ）供应商对所售出的产品提供有偿售后服务，服务价格及零配件价格不得高于市场价，具体价格由使用部门和中标（成交 ）供应商进行商议。
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备注说明：
本项目所投的产品必须是正规渠道全新原装正品。

报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费（含搬运上楼）和保险费等相关费用。
三、商务条款

1、质量保证：承诺对所供产品提供5年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。（技术参数中与此条款质保年限不一致的，以最高质保年限为准）。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3、履约保证金：无。

4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后5天内完成项目的交付、验收等工作并直接交付使用。
营业执照（格式）

法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学

    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

                                      法定代表人签字或签章：

                                     供应商盖章：

                                      日  期：

附：

全权代表姓名：
职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）
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  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费（含搬运上楼）和保险费等相关费用。


