江西师范大学校内采购（集中）

化学工程学院原理实验本科教学设备搬迁服务

一、供应商须知：

评标方式：最低价评标法
最高限价：149800元
开标时间：2026年7月24日15时30分

开标地点：江西师范大学招标采购中心5513开标室

采购组织单位：（招标采购中心）（章）

采购小组成员：吴昊 沈艳菲 申购单位1人

校内采购文件需全部打印装订并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在投标文件每页盖章，在开标时间前送至江西师范大学瑶湖校区先骕楼5楼513室（招标采购中心评标室），并进行投标人签到，现场开标，开标需查验投标代理人身份证，未按上述条款执行的投标人响应无效。

投标单位需准备投标文件PDF扫描件（需签字盖章后的扫描件）和word文件电子版U盘一份，中标后递交。

入校报备：入校报备请联系赵永丽老师，联系电话13755639619。
二、采购需求

	编号
	类型
	品牌
	型号

规格
	参数
	数量
	单位
	单价最高

限价（元）
	总价最高限价（元）

	
	恒压过滤实验装置
	
	
	1、本次搬迁包含设备停机检查、模块化拆机、分类打包、搬运运输、上楼就位、精准重装、系统调试、场地清理、验收交付全流程工作，所有工序由施工单位全权负责，部分必要工序需要施工单位与原厂工程师直接对接。

2、搬迁完成后，设备性能、精度、功能、运行状态需100%恢复搬迁前标准，无精度偏差、无部件损坏、无管路电路故障，满足高校正常教学、科研实验使用需求。

3、要求搬迁后设备实验性能、数据重复性、稳定性与搬迁前基线数据一致，可正常开展各类教学、科研实验项目。

4、外观要求：搬迁后设备整机、配件、管路、电路无损坏、无变形、无划痕，所有部件齐全无丢失。

5、功能要求：搬迁后设备所有功能完整恢复，控制系统、测控系统、管路系统运行正常。
	2
	台
	
	

	
	数字型流化床干燥实验装置
	
	
	1.设备仪表需按照设备种类编号，拆除，打包。

2.拆除的设备管线需做标记，包装完好，防止断裂损坏。

3.设备其他配件统一归类，打包，存放。

4.设备搬迁前需对每种设备实验数据进行存档，以便后续设备搬迁安装后实验数据复核。

5.搬迁设备到达现场后，需对每种设备仪表，管线，进行接线，安装，复位。损坏配件需要按照同型号，同品牌进行更换，以满足原设备的实验数据。

6.搬迁设备安装完成后，需对设备进行调试，实验数据需要满足搬迁前设备实验数据。
	2
	台
	
	

	
	数字型填料精馏塔实验装置
	
	
	1.设备仪表需按照设备种类编号，拆除，打包。

2.拆除的设备管线需做标记，包装完好，防止断裂损坏。

3.设备其他配件统一归类，打包，存放。

4.设备搬迁前需对每种设备实验数据进行存档，以便后续设备搬迁安装后实验数据复核。

5.搬迁设备到达现场后，需对每种设备仪表，管线，进行接线，安装，复位。损坏配件需要按照同型号，同品牌进行更换，以满足原设备的实验数据。

6.搬迁设备安装完成后，需对设备进行调试，实验数据需要满足搬迁前设备实验数据。
	1
	台
	
	

	
	数字型筛板精馏塔实验装置
	
	
	1.设备仪表需按照设备种类编号，拆除，打包。

2.拆除的设备管线需做标记，包装完好，防止断裂损坏。

3.设备其他配件统一归类，打包，存放。

4.设备搬迁前需对每种设备实验数据进行存档，以便后续设备搬迁安装后实验数据复核。

5.搬迁设备到达现场后，需对每种设备仪表，管线，进行接线，安装，复位。损坏配件需要按照同型号，同品牌进行更换，以满足原设备的实验数据。

6.搬迁设备安装完成后，需对设备进行调试，实验数据需要满足搬迁前设备实验数据。
	1
	台
	
	

	
	数字型流体力学综合实验装置
	
	
	1.设备仪表需按照设备种类编号，拆除，打包。

2.拆除的设备管线需做标记，包装完好，防止断裂损坏。

3.设备其他配件统一归类，打包，存放。

4.设备搬迁前需对每种设备实验数据进行存档，以便后续设备搬迁安装后实验数据复核。

5.搬迁设备到达现场后，需对每种设备仪表，管线，进行接线，安装，复位。损坏配件需要按照同型号，同品牌进行更换，以满足原设备的实验数据。

6.搬迁设备安装完成后，需对设备进行调试，实验数据需要满足搬迁前设备实验数据。
	1
	台
	
	

	
	数字型离心泵特性曲线测定实验装置
	
	
	1.设备仪表需按照设备种类编号，拆除，打包。

2.拆除的设备管线需做标记，包装完好，防止断裂损坏。

3.设备其他配件统一归类，打包，存放。

4.设备搬迁前需对每种设备实验数据进行存档，以便后续设备搬迁安装后实验数据复核。

5.搬迁设备到达现场后，需对每种设备仪表，管线，进行接线，安装，复位。损坏配件需要按照同型号，同品牌进行更换，以满足原设备的实验数据。

6.搬迁设备安装完成后，需对设备进行调试，实验数据需要满足搬迁前设备实验数据。
	1
	台
	
	

	
	吸收与解吸实验装置
	
	
	1、本次搬迁包含设备停机检查、模块化拆机、分类打包、搬运运输、上楼就位、精准重装、系统调试、场地清理、验收交付全流程工作，所有工序由施工单位全权负责，部分必要工序需要施工单位与原厂工程师直接对接。

2、搬迁完成后，设备性能、精度、功能、运行状态需100%恢复搬迁前标准，无精度偏差、无部件损坏、无管路电路故障，满足高校正常教学、科研实验使用需求。

3、要求搬迁后设备实验性能、数据重复性、稳定性与搬迁前基线数据一致，可正常开展各类教学、科研实验项目。

4、外观要求：搬迁后设备整机、配件、管路、电路无损坏、无变形、无划痕，所有部件齐全无丢失。

5、功能要求：搬迁后设备所有功能完整恢复，控制系统、测控系统、管路系统运行正常。
	1
	台
	
	

	
	数字型传热实验装置
	
	
	1.设备仪表需按照设备种类编号，拆除，打包。

2.拆除的设备管线需做标记，包装完好，防止断裂损坏。

3.设备其他配件统一归类，打包，存放。

4.设备搬迁前需对每种设备实验数据进行存档，以便后续设备搬迁安装后实验数据复核。

5.搬迁设备到达现场后，需对每种设备仪表，管线，进行接线，安装，复位。损坏配件需要按照同型号，同品牌进行更换，以满足原设备的实验数据。

6.搬迁设备安装完成后，需对设备进行调试，实验数据需要满足搬迁前设备实验数据。
	1
	台
	
	

	
	气相色谱仪/色谱工作站
	
	
	1.设备仪表需按照设备种类编号，拆除，打包。

2.拆除的设备管线需做标记，包装完好，防止断裂损坏。

3.设备其他配件统一归类，打包，存放。

4.设备搬迁前需对每种设备实验数据进行存档，以便后续设备搬迁安装后实验数据复核。

5.搬迁设备到达现场后，需对每种设备仪表，管线，进行接线，安装，复位。损坏配件需要按照同型号，同品牌进行更换，以满足原设备的实验数据。

6.搬迁设备安装完成后，需对设备进行调试，实验数据需要满足搬迁前设备实验数据。
	1
	台
	
	

	
	雷诺演示实验装置
	
	
	1.设备仪表需按照设备种类编号，拆除，打包。

2.拆除的设备管线需做标记，包装完好，防止断裂损坏。

3.设备其他配件统一归类，打包，存放。

4.设备搬迁前需对每种设备实验数据进行存档，以便后续设备搬迁安装后实验数据复核。

5.搬迁设备到达现场后，需对每种设备仪表，管线，进行接线，安装，复位。损坏配件需要按照同型号，同品牌进行更换，以满足原设备的实验数据。

6.搬迁设备安装完成后，需对设备进行调试，实验数据需要满足搬迁前设备实验数据。
	1
	台
	
	

	
	伯努利方程演示实验装置
	
	
	1.设备仪表需按照设备种类编号，拆除，打包。

2.拆除的设备管线需做标记，包装完好，防止断裂损坏。

3.设备其他配件统一归类，打包，存放。

4.设备搬迁前需对每种设备实验数据进行存档，以便后续设备搬迁安装后实验数据复核。

5.搬迁设备到达现场后，需对每种设备仪表，管线，进行接线，安装，复位。损坏配件需要按照同型号，同品牌进行更换，以满足原设备的实验数据。

6.搬迁设备安装完成后，需对设备进行调试，实验数据需要满足搬迁前设备实验数据。
	1
	台
	
	

	
	PVC地板（搬迁辅材）
	
	
	1.基层处理:现浇钢筋混凝土楼板，表面清扫干净，素水泥浆一遍； 

2.找平层砂浆配合比、厚度:40mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光； 

3.界面剂材料种类:满涂专用界面剂一遍； 

4.基层厚度、材料种类:水泥自流平3mm厚； 

5.粘结层厚度、材料种类:专用橡胶地板胶粘剂； 

6.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚T级同质透芯PVC踢脚线(高:75mm)，抗菌、防酸防碱抗渗透、防火。

7.技术要求：

7.1、外观质量：无裂纹、分层、断裂，无折皱、气泡、漏印、缺膜、图案变形，无明显套印偏差、色差、污染等缺陷；

7.2、加热尺寸变化率：纵向≤0.40；横向≤0.40；

7.3、抗霉菌性能试验，对黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉在试验条件为21天时间，湿度90%RH，温度24℃下，检测结果为0级。；。

7.4、PVC地板铅笔硬度≥3B；。

7.5、PVC地板焊接强度≥500（N/50mm）；
7.6、耐化学腐蚀性能试验，40%浓度硫酸、40%浓度硝酸、37%浓度盐酸在浸渍温度（23±2）℃条件下，浸渍24小时，样品无变化。
	150
	㎡
	
	

	
	移动隔音板（搬迁辅材）
	
	
	1、根据需要随时可以把大空间分割成小空间或把小空间连成大空间、具有一般墙体功能的活动墙，能起一厅多能一房多用的作用、易安装、可重复利用、可防火、环保等特点。

2、具有一般墙体功能，却比一般墙体更加轻便，具有活动性。它的隔断作用能够更加合理、有效地节省空间。比如：活动屏风，需要的时候可以将它折叠在一边，使两个空间暂时接合起来而显得更大，方便暂时性的部门小会议；活动高隔断，活动隔断是可拆除、可重组的。活动隔断具有高隔音、防火、可移动、操作简单等特点
	30
	㎡
	
	


备注说明：
本项目所投的产品必须是正规渠道全新原装正品。

报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

三、商务条款

1、质量保证：承诺对所供产品提供1年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3、履约保证金：无。

4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后30天内完成项目的交付、验收等工作并直接交付使用。
营业执照（格式）

法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学

    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

                                      法定代表人签字或签章：

                                     供应商盖章：

                                      日  期：

附：

全权代表姓名：
职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）
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  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

