江西师范大学校内采购（集中）

体育学院标准化考点设备采购项目

一、供应商须知：

评标方式：最低价评标法
最高限价：49800元
开标时间：2026年7月24日15时30分

开标地点：江西师范大学招标采购中心5513开标室

采购组织单位：（招标采购中心）（章）

采购小组成员：吴昊 沈艳菲 申购单位1人

校内采购文件需全部打印装订并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在投标文件每页盖章，在开标时间前送至江西师范大学瑶湖校区先骕楼5楼513室（招标采购中心评标室），并进行投标人签到，现场开标，开标需查验投标代理人身份证，未按上述条款执行的投标人响应无效。

投标单位需准备投标文件PDF扫描件（需签字盖章后的扫描件）和word文件电子版U盘一份，中标后递交。

入校报备：入校报备请联系邱祖建老师，联系电话18970816189。
二、采购需求

	编号
	类型
	品牌
	型号

规格
	参数
	数量
	单位
	单价最高

限价（元）
	总价最高限价（元）

	
	室外高清网络一体摄像机
	大华
	DH-IPC-HFW5443M3

-PV-ZAS
	传感器类型：1/2.7英寸CMOS；

像素：400万；

最大分辨率：2688×1520；

最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）；

补光灯：4颗（多晶（红外+暖光）灯）；

镜头类型：电动变焦；

镜头焦距：2.7mm～13.5mm；

镜头光圈：F1.6；

视场角：水平：102.6°～30.5°；垂直：54.2°～17.3°；对角：122.4°～35°；

通用行为分析：物品遗留；物品搬移；

周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；

AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含智能编码；

宽动态：120dB；

走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；

音频接口：支持；

内置麦克风：支持，内置双麦克风；

内置扬声器：支持，内置1个扬声器；

报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；SMD；安全异常；

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联；

预览最大用户数：20个（总带宽：48M）；

最大Micro SD卡：512GB；

音频输入：1路（RCA头）；

音频输出：1路（RCA头）；

报警输入：2路（支持对接湿接点报警输出（直流3～5V电位，最大5mA电流）；支持对接干接点报警输出）；

报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；

电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；

供电方式：DC12V（±30%）；PoE+（802.3at）；

防护等级：IP67；
	2
	个
	650
	1300

	
	室内高清网络半球摄像机
	大华
	DH-IPC-HDP3430C-

ST
	传感器类型：1/3英寸CMOS；

像素：400万；

最大分辨率：2560×1440；

最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；

镜头类型：定焦；

镜头焦距：3.6mm；

镜头光圈：F2.0；

视场角：水平：79°；垂直：44°；对角：94°；

智能编码：H.264：支持；H.265：支持；

宽动态：支持；

走廊模式：90°/270°（在2560×1440分辨率及以下支持）；

内置麦克风：支持，内置1个麦克风；

内置扬声器：支持，内置1个扬声器；

报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；电压检测；智能动检；安全异常；

接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联；

预览最大用户数：20个（总带宽：48M）；

最大Micro SD卡：256GB；

供电方式：DC12V/PoE；
	2
	个
	550
	1100

	
	考场智能边缘处理系统
	一刻


	定制款（基于大华DH-NVR4104HC-4KS3/L） 
	硬件要求：具备工业级硬盘录像机音视频处理能力和工业级服务器的数据计算、处理、上传能力。周界前智能性能（路数）：≥4路；人脸识别前智能性能（路数）：≥4路，前FD+前FR支持≥4路；接入路数：≥4路；1T监控机硬盘（缓存：256MB；转速：5400RPM；硬盘接口：SATA）。CPU、处理器、硬盘等参数能满足软件数据计算要求。
	1
	套
	16200
	16200

	
	考场智能人脸识别系统
	一刻
	定制款（基于小米8）
	硬件要求：支持安卓系统，支持二次开发。第三代骁龙8s，处理器速度≥3.0GHz，人脸识别摄像头像素≥3200w，电池容量≥8850mAh，屏幕分辨率≥2.8K，存储容量≥128GB，刷新率≥120Hz。
	1
	套
	18500
	18500

	
	云管理POE交换机
	keepLiNK
	KP-9000-208GP
	1.云网管系列全千兆以太网 POE 供电交换机

2.提供 8 个 10/100/1000M 自适应 POE 供电端口，2 个上联 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口；

3.所有端口均支持自动翻转（Auto MDI/MDI-X）功能；

4.支持 802.3af/at 标准协议；遵循 IEEE 802.3 以太网与 IEEE 802.3u 快速以太网协议标准； 

5.支持 802.1Q VLAN、MTU-VLAN、Port VLAN，适用多种组网业务需求

6.支持 MAC 地址的自主学习与老化； 

7.全金属外壳，整机满载 120W； 

8.支持微信小程序“AI云管理”远程管理交换机，支持本地 Web 管理。
	1
	个
	350
	350

	
	工业LTE路由器
	贝锐
	R300S-3151GP
	1.CPU：单核；内存：128MB；Flash：16MB

无线速率：300Mbps；工作频段：802.11b/g/n: 2.412GHz~2.483Hz；支持CSMA/CA，CSMA/CD，TCP/IP，DHCP，ICMP，NAT，PPPoE 等多协议

3.接口：1 个百兆以太网 WAN 接口 、4 个百兆以太网 LAN 接口；支持 802.3af/at 协议；

4.单 LAN 接口支持最高 30W PoE OUT 、整机最高功率 60W

5.金属外壳；防护等级：IP30；

6.工作温湿度：-20-70℃/10%-90%RH（不凝结）

7. 支持PoE供电
	1
	个
	750
	750

	
	无线路由器
	贝锐
	X5 Pro-1258
	1.WIFI双频无线路由器
2.CPU：双核 ARM Cortex-A53
3.RF：ePAeLNA
4.内存：512MB
5.接口：符合IEEE802.3标准；4个LAN口、1个WAN口；4*1Gbps LAN 接口、1*2.5Gbps WAN 接口

6.接入数量 256

7.支持2.4G、5G双频；无线速率：2.4GHz 574Mbps+5GHz 2402Mbps；支持最多八个SSID配置

8.天线形式 5 根 5dbi 高增益外置不可拆天线

9.工作温度：0℃～40℃；储存温度：-40℃-70℃
	1
	个
	500
	500

	
	考场

音频系统
	大疆
	Mic 3
	原生两发八收同步架构，双发射器可被1主+7从接收器同步接收；

主从设备传输延迟≤10ms，24小时音画同步偏差≤1帧；

全指向型，频率响应20Hz-24kHz，支持48kHz/32bit浮点、24bit采样；

最大声压级≥126dB SPL，信噪比≥72dB，等效噪声≤22dBA；

单重≤17g，内置≥32GB存储，双文件备份内录，单次续航≥8小时；

单重≤30g，配≥1英寸触摸屏，主/从模式切换，单次续航≥10小时；

内置≥1900mAh电池，整机综合续航≥28小时，支持快充；

2.4GHz+5GHz双频跳频，同步模式空旷传输≥200米，强干扰环境≥80米；

支持48kHz/24bit无损无压缩音频传输；

内置高精度时间码，24小时偏差≤1帧，支持LTC输入输出；

3.5mm带锁音频输出口、3.5mm监听口、USB-C数据供电口；

支持智能降噪、多档音色预设、自动增益防爆音、可开关低切滤波；

本地触摸屏+拨轮操作，支持移动端APP远程调参、固件升级；

兼容相机、手机、电脑、直播设备，支持蓝牙直连、运动相机原生接入；

-10℃至45℃宽温工作，标配防风配件，符合国家电磁兼容标准；
	1
	套
	3600
	3600

	
	辅材
	\
	\
	含户外机柜、弱电箱、网线、电源线、标识牌及安装辅材，满足室外工业级稳定运行。
	1
	套
	7500
	7500


备注说明：
本项目所投的产品必须是正规渠道全新原装正品。

报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

三、商务条款

1、质量保证：承诺对所供产品提供1年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3、履约保证金：无。

4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后30天内完成项目的交付、验收等工作并直接交付使用。
营业执照（格式）

法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学

    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

                                      法定代表人签字或签章：

                                     供应商盖章：

                                      日  期：

附：

全权代表姓名：
职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）
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  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。

