江西师范大学校内采购（集中）

2026年10月体育学院卡桌、椅子、窗帘等物品采购

一、供应商须知：

评标方式：最低价评标法
最高限价：40045元
开标时间：2026年10月16日15时30分

开标地点：江西师范大学招标采购中心5513开标室

采购组织单位：（招标采购中心）（章）

采购小组成员：吴昊 沈艳菲 申购单位1人

校内采购文件需全部打印装订并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在投标文件每页盖章，在开标时间前送至江西师范大学瑶湖校区先骕楼5楼513室（招标采购中心评标室），并进行投标人签到，现场开标，开标需查验投标代理人身份证，未按上述条款执行的投标人响应无效。

投标单位需准备投标文件PDF扫描件（需签字盖章后的扫描件）和word文件电子版U盘一份，中标后递交。

入校报备：入校请通过“江西师范大学访客报备系统”进行报备。联系人：张希老师，联系电话13870627848。
二、采购需求

	编号
	类型
	品牌
	型号

规格
	参数
	数量
	单位
	单价最高

限价（元）
	总价最高限价（元）
	

	
	密码锁
	
	
	锁芯：C 级防盗锁芯，符合 GA/T73
锁体：国标 6068 防盗锁体（可选霸王锁体，带天地钩）；适配门厚 40–120mm，开门方向可换向

开锁方式：半导体指纹、虚位密码、IC 卡、机械钥匙；可选 APP 临时密码、NFC、猫眼抓拍

安全：防小黑盒（EMC 防护）、撬锁报警、胁迫报警、多次试错锁定、防猫眼开启

容量：指纹≥100 枚，密码≥100 组，IC 卡≥100 张；开门记录≥1000 条

供电：4/8 节 5 号电池；Type‑C 外接应急供电，低电量语音告警

面板材质：锌合金；工作温度：-20℃～+55℃

执行标准：GB 21556《电子防盗锁》
含安装到位
	套
	7
	330
	2310
	

	
	换锁芯
	
	
	B 级防盗锁芯，GA/T73-2015，双排弹子结构，全铜锁芯
	套
	21
	60
	1260
	

	
	门锁
	
	
	等级：B 级，GA/T73-2015

结构：双排弹子，全铜锁芯；互开率≤0.01%
	套
	17
	200
	3400
	

	
	门锁维修
	
	
	按照要求进行维修到位（含配件）
	套
	20
	60
	1200
	

	
	窗帘
	
	
	面料材质：高精密阻燃聚酯纤维面料，高密度织造，无掺杂回收料，布面平整细腻、垂感挺括、无跳丝、无抽丝、无异味，适配长期室内日晒环境。
面料克重：成品克重≥800g/㎡，经线≥200D，厚实耐磨、抗拉伸、不易变形，具备良好隔音、隔热效果。
遮光性能（核心参数）：遮光率≥95%，完全满足多媒体教室投影观影需求，无透光光斑，白天可实现全暗教学环境；普通教室兼顾遮光与护眼，无强光反射。
阻燃等级：达到建筑室内装修B1级阻燃标准，

色牢度参数：耐日晒色牢度≥5-6级，耐水洗色牢度≥4级，长期教室阳光直射不褪色、不发黄、不串色，质保期内无明显色差老化。
防水防污性能：面料经过防水防污预处理，表面疏水防尘、可水洗、易清洁，日常污渍可湿布擦拭，不渗色、不发霉。
安全环保要求：无甲醛、无重金属、无刺激性气味，符合国家纺织品B类安全标准，可直接接触空气环境，适配师生长期教学使用。
面料幅宽：标准大幅宽≥2.8m，整幅裁剪、减少拼接，大面积窗帘拼接处平整紧密，无开裂、无翘边。
工艺要求：三针六线精密包边，底边加重垂坠工艺，褶皱均匀饱满（标准1:1.8褶皱比例），垂感笔直、不起皱、不卷边。

签订签订时需提供第三方检测公司出具的针对符合要求的甲醛检测、抗菌检测的检测报告。
	米
	245
	35
	8575
	

	
	窗帘轨道
	
	
	6063国标加厚铝合金一体成型轨道，壁厚≥1.0mm，表面双面珐琅烤漆工艺，耐腐蚀、抗酸碱、不变形，轨道顺滑无卡顿。
	米
	136
	15
	2040
	

	
	纱帘
	
	
	面料材质：高密聚酯纤维（涤纶）纱，质地挺括不易软塌、不易勾丝，长期日晒不易老化脆化，无异味。

透光性能：半透光柔光，透光率 35%～45%；过滤直射强光，消除窗外眩光，不影响室内采光，拉开遮光帘时可保护学生眼睛

克重：成品克重≥120g/㎡，经纬密度高，不易变形、不飘晃，风扰下不会大幅贴窗。

阻燃性能：B1 级阻燃（同教室布帘统一消防等级，离火自熄，无熔融滴落物），符合 GB 50222 建筑内部装修防火要求。

色牢度：耐人造光色牢度≥4 级，耐水洗色牢度≥4 级，长期日照不易发黄、变色。

环保安全：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类，甲醛含量≤75mg/kg，无重金属，无刺激性气味。

抗静电、防尘：面料抗静电处理，不易吸附灰尘，方便日常保洁；可水洗，水洗后不变形、不松垮。

幅宽：≥2.8m 大宽幅，优先整幅，减少拼接。

工艺：三针六线包边，底边配重工艺；褶皱比例 1:1.8，垂感平整，无跳丝、无抽纱。

颜色：浅白 / 米白柔光款，校方现场定色，无色差，不反光刺眼。
	米
	80
	25
	2000
	

	
	纱帘轨道
	
	
	6063 铝合金双轨，轨道壁厚≥1.0mm；纱帘配专用静音耐磨滑轮
	米
	44
	15
	660
	

	
	窗帘维修
	
	
	按照要求进行维修到位（含配件）
	副
	20
	30
	600
	

	
	屏风卡桌
	
	
	1.屏风采用30款，全铝合金框架，

屏风办公桌

办公椅

单个位尺寸1400*600*1050mm
常规

铝材厚度1.0-1.2mm。

抗盐雾：22h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)签订合同时需提供第三方检测报告佐证

2.选用优质环保型免漆防潮板，具备较强的握钉力、抗劈力，甲醛释放量≤0.1mg/L,密度≥760kg/m3,

静曲强度≥30Mpa;导轨及铰链。

3.五金配件采用DTC钢珠式三节

4.不含活动柜、含主机托、键盘架。
	组
	15
	1000
	15000
	

	
	办公椅子
	
	
	1.基材:采用12mm曲木成型板材依据人体工学原理，板材承受力达300kg

2.面料:采用优质黑色网纹布，透气性强、具有防虫、防滑等特点。3.背、座壳:采用聚丙烯复合多元素材质射出成型;4.座架:铁架厚度1.1，表面电镀工艺，经过防锈处理。
	把
	15
	200
	3000
	


备注说明：
本项目所投的产品必须是正规渠道全新原装正品。

报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费（含搬运上楼）和保险费等相关费用。
三、商务条款

1、质量保证：承诺对所供产品提供1年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。（技术参数中与此条款质保年限不一致的，以最高质保年限为准）。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3、履约保证金：无。

4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后5天内完成项目的交付、验收等工作并直接交付使用。
营业执照（格式）

法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学

    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

                                      法定代表人签字或签章：

                                     供应商盖章：

                                      日  期：

附：

全权代表姓名：
职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）
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  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费（含搬运上楼）和保险费等相关费用。


