江西师范大学校内采购（集中）

教育技术与教学资源中心静电地板、插线板、交换机和网线采购

一、供应商须知：

评标方式：最低价评标法
最高限价：75530元
开标时间：2026年8月13日15时30分

开标地点：江西师范大学招标采购中心5513开标室

采购组织单位：（招标采购中心）（章）

采购小组成员：吴昊 沈艳菲 申购单位1人

校内采购文件需全部打印装订并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在投标文件每页盖章，在开标时间前送至江西师范大学瑶湖校区先骕楼5楼513室（招标采购中心评标室），并进行投标人签到，现场开标，开标需查验投标代理人身份证，未按上述条款执行的投标人响应无效。

投标单位需准备投标文件PDF扫描件（需签字盖章后的扫描件）和word文件电子版U盘一份，中标后递交。

入校报备：入校报备请联系吴德晨老师，联系电话13870871874 。
二、采购需求

	编号
	类型
	品牌
	型号

规格
	参数
	数量
	单位
	单价最高

限价（元）
	总价最高限价（元）

	
	静电地板
	鸥德纳
	600*600*35
	600*600*35-GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 36340-2018防静电活动地板通用规范

SJ/T11236-2020防静电贴面板通用技术规范

SJ/T 10796-2001防静电活动地板通用规范

GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》

GB/T 5779.1紧固件表面缺陷螺栓、螺钉和螺柱 一般要求

GB/T21371-2019 用于水泥中的工业副产石膏GB/T2408-2021塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法GB/T2423.17-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐GB/T 5464-2010建筑材料不燃性试验方法

GB/T 14402-2007建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定                 

1、甲醛释放量≤0.05，表面耐磨性能≥3300r（评审依据：提供具有资质并具备CMA或CNAS标识的第三方检验(测)机构出具检验依据的检测报告原件需在签订合同前提供。2、防静电活动地板的板块耐冲击性能试验后，冲击点的塌陷值不大于1.5mm，地板不能

有破裂、坍塌；签订合同后需提供具有资质并具备CMA或CNAS标识的第三方检验(测)机构出具检验依据的检测报告。 
3、为保证静电地板质量，要求四倍集中荷载的力(22240N)加于支撑顶部中心，保持lmin，撤除后，支撑应无损坏，可调部位功能正常；支撑底板牢固固定，支撑顶部施加90N·m水平力矩，高度每增100mm，支撑顶部水平位移不超过lmm；横梁的中心加1470N力保持lmin，撤出后，残余变形量不大于0.25mm。签订合同后需提供具有资质并具备CMA或CNAS标识的第三方检验(测)机构出具检验依据的检测报告。 
	190
	平方
	320
	60800

	
	网线
	安普大华
	UTP CAT 6E
	采用24AWG单芯裸铜导体，线径为0.53mm（截面积约0.326mm²）。
绝缘层厚度约1.02mm，非屏蔽双绞线（UTP）外径5-6mm，屏蔽双绞线（STP）外径约6.53mm‌。
‌结构设计‌

内部增加十字骨架隔离四对双绞线，减少串扰并保持绞距稳定‌。
屏蔽型号（STP）额外包含金属屏蔽层，抗干扰能力更强‌。
二、电气性能
‌传输频率与带宽‌

频率范围1MHz-250MHz，带宽是超五类的2倍（超五类为100MHz）‌。
短距离（55米内）支持10Gbps（万兆），100米内标准传输速率为1Gbps‌。
‌性能指标‌

综合衰减串扰比（PS-ACR）在200MHz时余量更大，回波损耗性能优于低类别网线‌。
抗电磁干扰能力比五类线提升62%（实测数据）‌。
三、应用场景
适用于千兆以太网、数据中心、智能家居等高带宽需求场景‌。
屏蔽型号（STP）推荐用于电竞房、影音室等强干扰环境‌。
	2800
	米
	2.1
	5880

	
	插线板
	公牛
	GN-109K 
	无线插排
	81
	个
	50
	4050

	
	24口接入交换机
	锐捷
	RG-NBS3000-24GT2SFP
	24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个1000Mbps上联SFP光口，交换容量336Gbps，包转发率92Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，机架式。
	2
	台
	1300
	2600

	
	24口汇聚交换机
	锐捷
	RG-IF2920-24GT4MS
	1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥179Mpps。

2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个

3、采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W

4、设备采用静音无风扇节能设计

5、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）

6、绿色节能：要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果

7、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证8、网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

9、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象

10、支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议；

11、所投交换机支持上行链路断开、无法被网管软件发现纳管时，通过手持手机扫码一键拉取链路全部信息，无需逐点排查，快速定位是光模块还是光纤异常，并给出故障诊断及处理意见。签订合同后需提供具有资质并具备CMA或CNAS标识的第三方检验(测)机构出具检验依据的检测报告。

 12、所投交换机支持根据采集的链路上的各设备的指标数据进行分析诊断，从而将源地址与目的地址之间的设备和链路情况诊断出来，诊断结果包括:链路通断、链路好坏(丢包、时延、CRC错包、上下行速率)和设备状态(CPU/内存利用率)，并且支持对于有问题的链路或设备给出可能原因和修复建议。

评审依据：签订合同后需提供具有资质并具备CMA或CNAS标识的第三方检验(测)机构出具检验依据的检测报告。 检验依据(YD/T1630-2007《具有路由功能的以太网交换机设备安全测试方法》)
	1
	台
	2200
	2200


备注说明：
本项目所投的产品必须是正规渠道全新原装正品。

报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。
三、商务条款

1、质量保证：承诺对所供产品提供1年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3、履约保证金：无。

4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后10天内完成项目的交付、验收等工作并直接交付使用。
营业执照（格式）

法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学

    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

                                      法定代表人签字或签章：

                                     供应商盖章：

                                      日  期：

附：

全权代表姓名：
职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）
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  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


