**一站式学生社区（2期）设备清单**

## 技术规格：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** |  | **小计/元** | **技术参数** | **参考图片** |
| **健身器材** |
| 1 | 舞蹈把杆 | 16米 |  |  | 可升降，把杆材质：松木**，**壁挂式白色铸铁 | 1725674192106 |
| 2 | 大胡子DHZ-E3037可调式腹肌板 | 1台 |  |  | 1、产品尺寸：1310\*465\*410mm2、产品重量：56.5kg3、锻炼部位：锻炼部位腹肌；带移动轮方便移动。加厚加长座垫适应各体型使用者，减少对脊柱冲击；钩脚泡棉缓冲脚部压力； |  |
| 3 | 大胡子DHZ-E3039调哑铃练习椅 | 1台 |  |  | 产品规格：1393\*760\*456mm 质保时间：整体12个月（ 结构金属大架：终身） 1、器械重量：39kg，2、靠背（座垫）调节：卡位泡棉高低可调，适合不同体型使 3、主体管材：Q235B精密管材 4、管材规格：50\*100\*2.5矩形管 锻炼部位：哑铃训练，史密斯，大飞鸟等器材使用配套器材  | b725b4b83856c4cbe33c95438938a3e |
| 4 | 汇祥K9E豪华商用跑步机 | 4台 |  |  | 1、产品尺寸：2155\*935\*1411mm（长宽高）2、跑带尺寸：545\*3365\*T2.5mm（长宽厚）3、跑台面积：1450\*520mm 4、跑带：德国西格林跑带，免维护钻石纹路跑带 5、变 频 器：宁茂；交流电机：睿德斯 6、额定电压：AC220正负10% 7、额定电流：8.6A 电源线规格：16A AC250V8、额定功率：3.0HP9、峰值功率：7.0HP10、坡度调节：0-20% 扬升11、速度调节：1-20km/H 0.1km递增12、产品重量：220KG 13、使用者最大重量：150kg14、锻炼目标数据：时间 距离 卡路里 15、锻炼程序：18个预设程序，手工输入16、心率监控：手握心率；50-260（次／分）17、选择语言：中文／英文 18、操作面板：10万次级机械按键+21寸 19、跑板：2.6cm厚度；双面可用的台湾跑板20、扶手为50\*188平椭圆管，框架采用Q235B精密焊管，全自动激光机切割、机器人自动焊接而成，表面采用与汽车工艺相同的纳米陶化加电泳技术； |  |
| 5 | 大胡子DHZ-E3085高低拉背训练器 | 1台 |  |  | 1、产品尺寸：1955\*1140\*2200mm2、产品重量：162kg3、标准配重：110kg，材质冷拉钢板，经久耐用；4、锻炼部位：背部肌肉群5、整体采用Q235B材质50\*100\*T3.0类椭矩形管材精密焊管，经过自动激光下料，CNC加工，精密弯管，机器人全自动激光焊接而成，产品表面经过先磷化硅烷前处理，全自动流水线喷塑工艺可提高抗锈能力，粉末涂料为德国品牌，采用瑞士进口喷涂设备喷涂，配重门框采用半包围式，护板采用235B高拉伸钢板激光加工折弯而成，局部配以铝合金装饰；调节部采用304不锈钢；采用美国LUIS进口超强钢丝绳Ф5.8mm；6、坐垫工艺：一次成型优质皮革双线缝纫，工程塑料背板；7、基础配件：铝合金配件。8、喷涂工艺：磷化硅烷前处理，全自动流水线静电喷涂，管内外壁均喷涂。已通过中国质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015已通过安全管理体系认证：GB/T28001/OHSAS 18001:2007 | 5188a540412182127a7853bbf533f9e |
| 6 | 大胡子DHZ-X956-16动感单车 | 1台 |  |  | 1、产品尺寸：1030\*580\*1140mm2、产品重量：56.5kg3、主轮重量：8kg4、管型：30\*30/60（不锈钢管）、40\*40（正方形管）；5、手把垂直调整角度：38cm；6、座椅垂直调整角度：50cm；7、座椅水平调整角度：6.5cm；8、超大中轴：40mm（直径）；9、脚踏传动中心：20mm（直径）；10、使用者最大限重：150kg； | 9cfb26be9f60ea834aeff96e10f4700 |
| **桌椅** |
| 1 | 条桌 | 2张 |  |  | 尺寸：1400\*400\*75CM ±51.基材：优质环保型免漆防潮板，具备较强的握钉力、抗劈力，甲醛释放量≤0.1mg/L，密度≥0.7g/cm3，静曲强度≥50Mpa；附合GB18584-2001、GB/T 15102-2017标准；2.面材：德国进口“三聚氰胺”纸，具有耐磨、抗刻划、易清洁、耐酸碱等优点的复合饰板； 3.五金：采用标准五金配件。  |  |
| 2 | 条桌椅子 | 4张 |  |  | **560\*600\*850CM ±2**1.基材：采用12mm曲木成型板材依据人体工学原理，板材承受力达300kg 2.面料：采用优质网纹布，透气性强、具有防虫、防滑等特点。 3.海绵：采用圣诺盟高回弹泡棉。软硬适中，回弹性能好。甲醛释放量≤0.01mg/m2h ，回弹率≥50%，附合GB/T10802-2006标准。  |  |
| 3 | 学习桌 | 2张 |  |  | 1.基材：优质E1级实木多层板，甲醛≤0.01mg/㎥，符合GB18580-2017国标；经过防虫、防腐等化学处理，含水率＜10%； 2.贴面：优质木皮贴面，厚0.6mm，选料无腐、无裂痕、无虫眼和死节，纹理自然，并经过烘干、防虫、防腐处理； 3.面漆：采用丁氏拼板胶，大宝国际油漆，中式涂装效果，绿色环保，漆膜硬度≥2H。，经“五底三面”工艺处理； 4.五金：采用优质钢脚架。**尺寸：1800\*700\*750H (台面厚50mm）** |  |
| 4 | 学习桌 | 1张 |  |  | 1. 基材：优质E1级实木多层板，甲醛≤0.01mg/㎥，符合GB18580-2017国标；经过防虫、防腐等化学处理，含水率＜10%； 2.贴面：优质木皮贴面，厚0.6mm，选料无腐、无裂痕、无虫眼和死节，纹理自然，并经过烘干、防虫、防腐处理； 3.面漆：采用丁氏拼板胶，大宝国际油漆，中式涂装效果，绿色环保，漆膜硬度≥2H。，经“五底三面”工艺处理； 4.五金：采用优质钢脚架。

**尺寸：1400\*600\*750H (台面厚50mm）** |  |
| 5 | 学习椅 | 16把 |  |  | 1.面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强；颜色耐摩擦牢度，干擦≥4（500次），湿擦≥4（250次），撕裂力≥30N，符合GB/T16799-2018标准； 2.海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能好。甲醛释放量≤0.01mg/m2h ，回弹率≥50%，附合GB/T10802-2006标准 ； 3.内框架：内框架采用多层实木框架，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理。 4.脚：进口白蜡实木，含水率＜11%，甲醛释放量≤0.1mg/L，经高温烘烤，防虫、防霉变。  |  |
| 6 | 柜子 | 1个 |  |  | 订制（放直饮机设备） | **ea9a25ca5cccdac6bb771c1eebc03d1** |
| 7 | 直饮机 | 1台 |  |  | 安艺乐AYL-A12 |  |
| 预算 | 人民币：小写：92420 大写：玖万贰仟肆佰贰拾元整 |