江西师范大学校内采购（集中）

江西师范大学采购考试设备项目

一、供应商须知：

评标方式：最低价评标法
最高限价：198800元
开标时间：2026年8月13日15时30分

开标地点：江西师范大学招标采购中心5513开标室

采购组织单位：（招标采购中心）（章）

采购小组成员：吴昊 沈艳菲 申购单位1人

校内采购文件需全部打印装订并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在投标文件每页盖章，在开标时间前送至江西师范大学瑶湖校区先骕楼5楼513室（招标采购中心评标室），并进行投标人签到，现场开标，开标需查验投标代理人身份证，未按上述条款执行的投标人响应无效。

投标单位需准备投标文件PDF扫描件（需签字盖章后的扫描件）和word文件电子版U盘一份，中标后递交。

入校报备：入校报备请联系陈淑芳老师，联系电话13970028062。
二、采购需求

	编号
	类型
	品牌
	型号

规格
	参数
	数量
	单位
	单价最高

限价（元）
	总价最高限价（元）

	
	多功能手持终端身份证阅读器
	
	
	处理器：≥MT8781，八核，2.2GHz

操作系统：Android 13及以上

内存：

RAM + ROM：≥RAM 4GB + ROM 64GB 

大容量存储器（扩展）：最大支持 2TB TF

显示屏：≥5.99 寸 LCD，720*1440 分辨率

触摸屏：电容式 10 点触摸屏

摄像头：后置 1300 万自动对焦摄像头，前置 500 万定焦摄像头及以上

音频模块：多媒体引擎、扬声器、2 个 MIC

无线模块：

WIFI：双频 2.4GHz/5GHz，支持 IEEE 802 a/b/g/n/ac 协议

蓝牙：BT5.0，支持 BLE

4G：4G 全网通，支持 VPN

定位：支持 GPS、BD、GLONASS

传感器：支持重力感应、光线传感、距离传感

居民身份证阅读模块：内置

指纹采集比对模块：内置，选配

二维码：内置专用二维码模块，支持高密度读取二维码、条形码、电子身份证等

标准接口：

USB 接口：1 个 USB Type_C，支持 OTG

其他卡插槽：TF 卡、SIM 卡、PSAM 卡（支持 3 选 2）

电池：≥6000mAh 高性能锂聚合物电池，可更换；可选配充电电池套装（6000mAh 原装锂聚合物电池 + 充电盒）

充电方式：PD 快充，充满不超过 3 小时

按键：5 个按键（1 个电源键、2 个音量键、2 个快捷键）

外观尺寸：≤186×80×17.7mm

重量：≤435g

跌落：6 面均可承受 1.5 米高度跌落到水泥地面的冲击

1、三防等级：IP67（签订合同时需提供第三方检测机构签字盖章的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证）
2、阅读时间：读取居民身份证内机读文字信息、机读相片信息、机读指纹信息并正确显示的响应时间应不超过2s （签订合同时需提供第三方检测机构签字盖章的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证） 

3、电池续航能力：不间断核验居民身份证的工作时间大于等于4h，常温待机时间大于等于48h（签订合同时需提供第三方检测机构签字盖章的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证） 

4、信息显示：应正确显示居民身份证芯片内的机读文字信息和机读相片信息，能提示有无追加住址信息和机读指纹信息，有追加住址信息的显示其内容，有机读指纹信息的显示其指纹信息（签订合同时需提供第三方检测机构签字盖章的具检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证）
5、读取功能：应符合GA1153-2014《手持式居民身份证阅读器》中的4.3条款和GA2102-2023《外国人永久居留身份证技术规范》中4.8条款、《2017版外国人永久居留身份证芯片机读信息规则(试行)》中第2条款及《2018版港澳台居民居住证机读信息规范(试行版)》中第4条款的要求（签订合同时需提供第三方检测机构签字盖章的具检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证）
6、错误接受率和错误拒绝率：错误拒绝率为0.5%时，错误接受率应不大于0.05%（签订合同时需提供第三方检测机构签字盖章的检测报告扫描件并加盖投标人公章佐证）
工作温度：-20℃～55℃

工作湿度：5% RH～95% RH（无凝结）

贮存温度：-30℃～70℃

售后服务：原厂官方质保1年。现要求提供18个月原厂质保，需提供加盖原厂制造商公章的延长保修函编入投标文件。
	40
	台
	
	

	
	HI-FICD播放器
	
	
	广播系统CD机，高保真音效支持CD\VCD\DVD,MP3格式，可外接优盘，播放优盘里的音频文件。且有按键操作，可选择各种播放功能2路音频信号左右声道输出

基准输出电平2V+1.7dB

通道不平衡度≤1.2dB

声道分离度≥100dB

频率响应20Hz~20kHz

信噪比≥105dB

总谐波失真加噪声≤0.005%

整机功耗≤25W

电源电压110V~220V
	2
	台
	
	

	
	对讲机
	
	
	1. 跳频功能

2. 一键对码、信道复制功能

3. 扰频功能

4. 语音压扩功能

5. 中/英文信道语音报号

6. 发射超时限制（TOT）

7. VOX声控免提通话

8. 省电模式

9. 信道扫描功能

10. 繁忙信道锁定

11. 写频加密功能
	72
	个
	
	


备注说明：
本项目所投的产品必须是正规渠道全新原装正品。

报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。
三、商务条款

1、质量保证：承诺对所供产品提供1年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。（技术参数中与此条款质保年限不一致的，以最高质保年限为准）。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3、履约保证金：无。

4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后10天内完成项目的交付、验收等工作并直接交付使用。
营业执照（格式）

法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学

    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

                                      法定代表人签字或签章：

                                     供应商盖章：

                                      日  期：

附：

全权代表姓名：
职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）
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  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


