江西师范大学校内采购（集中）

江西师范大学实验大楼应急照明集中电源 电池、控制器密码锁等采购

一、供应商须知：

评标方式：最低价评标法
最高限价：23440元
开标时间：2026年8月21日10时30分
开标地点：江西师范大学招标采购中心5513开标室

采购组织单位：（招标采购中心）（章）

采购小组成员：吴昊 沈艳菲 申购单位1人

校内采购文件需全部打印装订并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在投标文件每页盖章，在开标时间前送至江西师范大学瑶湖校区先骕楼5楼513室（招标采购中心评标室），并进行投标人签到，现场开标，开标需查验投标代理人身份证，未按上述条款执行的投标人响应无效。

投标单位需准备投标文件PDF扫描件（需签字盖章后的扫描件）和word文件电子版U盘一份，中标后递交。

入校报备：入校报备请联系彭小院老师，联系电话13576259209。
二、采购需求

	编号
	类型
	品牌
	型号

规格
	参数
	数量
	单位
	单价最高

限价（元）
	总价最高限价（元）

	
	应急照明集中电源内置蓄电池组（含旧电池组的拆卸转运、零星配件、辅材、运输、装卸、安装、调试等）
	/
	/
	电池类型：阀控密封式铅酸蓄电池；

规格型号：12V65Ah；
电池尺寸：满足既有空间安装要求即可。
	18
	节
	980
	17640

	
	应急照明集中控制软件升级，软件专用密码锁一个（含加密锁设备、软件安装升级、调试及消防联动测试等）
	/
	/
	软件升级兼容性与控制：软件兼容Win7（64位）、Win10（64位）、Win11（64位）系统，能操控既有所有消防灯具；

加密锁数量：1个；
加密锁配置：为标准USB-A接口，兼容USB2.0/3.0，即插即用；采用ProKey工业级专用硬件加密锁，内置唯一序列号，一机一授权、不可复制，USB总线5V供电，无需外接电源。
	1
	套
	5800
	5800


备注说明：
本项目所投的产品必须是正规渠道全新原装正品。

报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。
三、商务条款

1、质量保证：承诺对所供产品提供1年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。（技术参数中与此条款质保年限不一致的，以最高质保年限为准）。
2、售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3、履约保证金：无。

4、付款方式： 项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5、交货地点：江西师范大学指定地点
6、交货期：合同签订后10天内完成项目的交付、验收等工作并直接交付使用。
营业执照（格式）

法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学

    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

                                      法定代表人签字或签章：

                                     供应商盖章：

                                      日  期：

附：

全权代表姓名：
职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）
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  注：报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


